外呼接线法：
24V+接电源24V的正极，24V-接电源的负极。

外呼盒上有上、下两个按钮，每个按钮有4根线，2根是LED指示灯线不去管它，2根是开关线，把开关线的一根剪断，分别接到J_OUT1的那2根线上；同样另一根按钮接J_OUT2。

4位拨码开关SW1，第一位是看门狗，拨到ON的位置。第二位是收费功能，凡是物业绑定收费的，不管是按次收费、按层收费、按使用期限收费的，都要拨到ON的位置。不收费就不要拨。

8位拨码开关是电梯的地址码，8421编码，第一位是1，第二位是2，第三位是4，第四位是8。查看软件电梯管理里面的电梯编号进行设置。

其它不懂的看说明书或软件里面的帮助支持，再不明白咨询QQ:9218388