内选分层接线法：
VI+接电源24V的正极，VI-接电源的负极。

电梯按钮有4根线，2根是LED指示灯线不去管它，2根是开关线，用万用表量一下，分正负极。把开关线的负极剪断，白线接按钮那端，黑线接另一端，实现手动选层；把红线敷接在按钮开关线的正极上，剥皮敷上即可，不要剪断，实现自动选层。

4位拨码开关SW1，第一位是看门狗，拨到ON的位置。第二位是收费功能，凡是物业绑定收费的，不管是按次收费、按层收费、按使用期限收费的，都要拨到ON的位置。不收费就不要拨。

8位拨码开关是电梯的地址码，8421编码，第一位是1，第二位是2，第三位是4，第四位是8。查看软件电梯管理里面的电梯编号进行设置。

其它不懂的看说明书或软件里面的帮助支持，再不明白咨询QQ:9218388

